**6 ноября 2013 года г. Санкт-Петербург**

**SuperHD-регистраторы teXet в двух новых дизайнах**

****В конце сентября компания «Электронные системы «Алкотел» первой на российском рынке начала продажи видеорегистратора teXet DVR-670 A7, способного снимать видео в полтора раза бо̀льшем разрешении, чем это предполагает FullHD-формат. Линейку инновационных устройств продолжают четыре новые модели DVR-561SHD, DVR-571SHD и DVR-561G, DVR-571G c GPS-модулем, воплощенные в новых премиальных дизайнах.

**Мощный процессор**

Потенциал новинок teXet значительно превосходит возможности самых «продвинутых» регистраторов прошлого поколения. Модели базируются на самом современном видеопроцессоре Ambarella A7L50D. Производительный чипсет способен обрабатывать беспрецедентный объем данных и сохранять картинку с разрешением 2304x1296 точек при частоте записи 30 к/с. Комбинация мощного процессора и светочувствительной матрицы Aptina создает условия для предельной детализации изображения вне зависимости от условий съемки.

**«Умный» ночной режим**

Настоящая проверка на профпригодность для видеорегистраторов – это работа в темное время суток, в непогоду или при ярком солнце. За счет функции SmartAE процессор самостоятельно контролирует смену освещения по всему кадру и определяет нужные настройки, а технология WDR (Wide Dynamic Range – широкий динамический диапазон) помогает корректировать экспозицию на выходе. Например, ночью дорожная обстановка и засвеченные на ее фоне госномера автомобилей будут одинаково хорошо видны на видео. Шумоподавление в моделях реализовано на новом уровне: используя информацию из нескольких кадров, видеорегистраторы сглаживают шумы, но не разрушают четкость и детальность картинки.

**Сверхширокоугольный объектив**

Обзор сверхширокоугольного объектива составляет 140° по горизонтали. В кадр попадут все необходимые объекты: несколько дорожных полос, знаки и обочины. Инновационная функция DEWARP исправляет геометрию видеозаписи, благодаря чему сохраняются все преимущества широкоугольного объектива, но отсутствуют искажения по краям.

**Большой дисплей**

Задавать конфигурации, корректировать положение устройств и оперативно просматривать отснятый материал легко благодаря большому по меркам видеорегистраторов дисплею с диагональю 2,7 дюйма.

**Встроенный GPS-модуль**

Дополнительное преимущество моделей DVR-561G и DVR-571G – встроенный GPS-приемник. Одновременно с видео на карту памяти будут записываться географические координаты автомобиля и информация о скорости.

**Максимальная комплектация**

teXet DVR-561SHD, DVR-571SHD, DVR-561G и DVR-571G выполнены в компактном дизайне, сочетающем корпус классического форм-фактора и металлические элементы декора. Комплектация видеорегистраторов teXet расширена не только за счет жесткой системы крепления "Easy-Touch" и HDMI-кабеля, но и специальных зажимов на 3M-скотче для аккуратной прокладки провода в салоне автомобиля.

Мощный процессор, светочувствительная оптика и интеллектуальный ночной режим приближают качество съемки SuperHD-регистраторов к уровню профессиональных камер. При этом новинки соответствуют основному принципу всех направлений бренда – качественная техника за разумные средства.

**Рекомендованная розничная цена teXet DVR-561SHD и DVR-571SHD составляет 5999 рублей.**

**Рекомендованная розничная цена teXet DVR-561G и DVR-571G составляет 6499 рублей.**

**Технические характеристики моделей:**

* Проц.: Ambarella A7L50D, SuperHD 1296 p
* Запись видео: 2304x1296 при 30 к/c, 1920x1080 при 30 к/c; MPEG-4/AVC
* H.264 сжатие видео
* Видеовыход HDMI, форматы NTSC/PAL
* Цифровой стабилизатор, шумоподавитель
* Матрица 3.0 Мп, 1/3” физ. размер, высокая светочувствительность
* Фотосъемка JPEG, 1920x1440 пикселей
* Объектив 170°, широкоугольный, F/2.5±5%, фокусное расстояние 3.4±5% мм
* Дисплей 2,7” TFT LCD
* Поддержка внешних карт памяти до 64 ГБ (microSD от 6-ого класса)
* Встроенная память 256 МБ
* GPS-приемник у DVR-561G и DVR-571G
* G-sensor
* Датчик движения
* Циклическая запись, 1, 2, 5, 10, 15, 20 мин. фрагменты, беспрерывная, без потерянных секунд
* Штамп времени/даты/госномера на видеофайле, возможность отключения
* Автовключение/выключение по подаче питания
* Автоотключение дисплея по заданному промежутку времени
* Li-pol аккумулятор емкостью 130 мАч, 3.7 В
* Физические размеры:

DVR-561SHD, DVR-561G - 81x51x31 мм, 71 г

 DVR-571SHD, DVR-571G - 111x51x31 мм, 79 г

* Комплектность: видеорегистратор, USB-кабель, HDMI-кабель, автомобильный адаптер питания, руководство по эксплуатации, автомобильное крепление, зажимы на 3М-скотче, гарантийный талон

**Контактная информация**

Адрес компании: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 52.

+7(812) 320-00-60, +7(812) 320-60-06, доб. 147

Контактное лицо: Ольга Чухонцева, менеджер по PR

e-mail: choa@texet.ru, [www.texet.ru](http://www.texet.ru)