**16 сентября 2013 года г. Санкт-Петербург**

**teXet DVR-604 и DVR-804G: FullHD-качество в компактном корпусе**

Компания «Электронные системы «Алкотел» выводит на рынок семейство новых моделей для съемки в FullHD-качестве – teXet DVR-604 и DVR-804G. Новинки располагают высококачественными компонентами тайваньского производства, уникальным дизайном, а «старший» регистратор DVR-804G еще и встроенным GPS-приемником.

teXet DVR-604 и DVR-804G записывают видео в формате FullHD (1920х1080 пикселей) при скорости 30 кадров в секунду. Для сохранения файлов используется наиболее эффективный стандарт сжатия H.264, позволяющий получить изображение с оптимальным соотношением размер видеофайла/четкость видеозаписи.

Базой для максимально качественной съемки стали мощный процессор Ambarella A5 и светочувствительная матрица 3.0 Мп от компании Aptina. Благодаря современному чипсету удалось программно реализовать технологию WDR (Wide Dynamic Range – широкий динамический диапазон). Автоматически поправляя экспозицию, видеорегистраторы приведут к общему знаменателю засвеченные или, наоборот, темные кадры и создадут оптимальную детализированную картинку. На неровных дорогах статичность видео обеспечит цифровой стабилизатор и жесткий держатель с возможностью поворота.

Новые модели оснащены высококачественным широкоугольным объективом с оптической схемой из четырех элементов. Светосила оптики равна F/2.4, угол обзора при этом составляет 128 градусов по диагонали и охватывает большое пространство, обеспечивая практически панорамный вид.

Встроенный G-сенсор позволяет teXet DVR-604 и DVR-804G распознавать внештатные ситуации на дороге, например, резкое торможение, удар или крутой поворот и автоматически сохранять информацию в виде защищенных от перезаписи файлов. Пользователи имеют возможность самостоятельно настроить чувствительность датчика. Файлы, промаркированные G-сенсором помещаются в отдельную папку на карте памяти.

Оперативно просмотреть отснятый материал можно на довольно большом по меркам видеорегистраторов дисплее с диагональю 2,4 дюйма.

Дополнительное преимущество «старшей» модели DVR-804G – встроенный GPS-приемник. Одновременно с видео на карту памяти будут записываться географические координаты автомобиля и информация о скорости. Черпая информацию из предустановленной базы, видеорегистратор предупредит водителя о близости участка дороги, где ведется контроль скорости. База стационарных радарных комплексов постоянно обновляется и пополняется посредством программного обеспечения на сайте.

Новые видеорегистраторы отличаются уникальным дизайном и эргономичностью. Сочетание различных текстур – глянцевой поверхности super gloss, матового пластика и вставки «под металл» – позволяет устройствам отлично вписаться в интерьер автомобиля.

Видеорегистраторы DVR-604 и DVR-804G – новые модели teXet, успешно прошедшие европейскую сертификацию безопасности для человека и окружающей среды. После релиза в России и странах СНГ устройства ждет премьерана рынке Европы.

**Рекомендованная розничная цена teXet DVR-604 составляет 5999 рублей.**

**Рекомендованная розничная цена teXet DVR-804G составляет 6499 рублей.**

**Технические характеристики видеорегистраторов teXet DVR-604 и DVR-804G**

|  |  |
| --- | --- |
| **Процессор** | Ambarella A5 |
| **Запись видео** | 1920х1080 (30 к/с); 1280х720 (30 к/с), MPEG-4/AVC H.264 сжатие видео |
| **Видео выход** | HDMI, форматы NTSC/PAL |
| **Матрица** | 3.0 Мп, 1/3” физ. размер, высокая светочувствительность |
| **Фотосъемка** | JPEG, 2304x1536 |
| **Объектив** | 128°, широкоугольный, F/2.4, фокусное расстояние 3,0 мм |
| **Дисплей** | 2,4”, TFT LCD |
| **Карты памяти** | до 32 ГБ (microSD, microSDHC от 6-ого класса) |
| **Интерфейс** | USB 2.0 |
| **Запись** | Циклическая, фрагменты 3, 5 минут без потерянных секунд |
| **Модули (DVR-804G)** | 50-ти канальный GPS-приемник Ublox Max6-Q |
| **Функции** | Автоматическое включение и выключение записи после подачи питания  G-sensor |
| **Дополнительно** | Ночной режим видеосъемки  Датчик движения  Цифровой стабилизатор изображения  Шумоподавитель |
| **Аккумулятор** | Li-pol емкостью 470 мАч |
| **Размеры** | 71х63х31 мм, масса – 85 г |
| **Комплектность** | Видеорегистратор  USB-кабель  Автомобильное зарядное устройство  Автомобильное крепление  Гарантийный талон  Краткое руководство по эксплуатации |

**Контактная информация**

Адрес компании: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 52.

+7(812) 320-00-60, +7(812) 320-60-06, доб. 147

Контактное лицо: Ольга Чухонцева, менеджер по PR

e-mail: [choa@texet.ru](mailto:choa@texet.ru), [www.texet.ru](http://www.texet.ru)