**9 декабря 2013 года г. Санкт-Петербург**

**Новые модели видеорегистраторов teXet для FullHD-качества**

Компания «Электронные системы «Алкотел» представляет две новые модели видеорегистраторов. teXet [DVR-546FHD](http://www.texet.ru/dvr/dvr546fhd.htm) и [DVR-547FHD](http://www.texet.ru/dvr/dvr547fhd.htm) – устройства на процессоре Novatek с отличными параметрами записи видео. Используя современный технологичный чипсет, удалось сократить затраты на аппаратную базу устройств при неизменно высоком качестве изображения и оптимальном функционале.

Полноценное разрешение FullHD 1920х1080 точек с частотой 30 кадров в секунду стало возможным благодаря связке производительного процессора Novatek 96650 со светочувствительной матрицей Aptina 3135P 3.0 Мп. Для сохранения файлов используется наиболее эффективный стандарт сжатия H.264.

teXet DVR-546FHD и DVR-547FHD отлично подготовлены для съемки в сложных условиях освещения – при ярком солнце или в темное время суток. В новинках реализована технология WDR (Wide Dynamic Range – широкий динамический диапазон), которая позволяет на программном уровне корректировать освещенность по всему кадру, приводя к общему знаменателю засвеченные или, наоборот, затемненные его области. За качество видеоряда также отвечают цифровой стабилизатор и шумоподавитель.

Модели оснащены широкоугольными объективами с оптической схемой из четырех элементов. Светосила стеклянной оптики равна F/2.5, постоянное фокусное расстояние – 3,4 мм, угол обзора при этом составляет 120° по диагонали и охватывает несколько дорожных полос, тротуары, обочину и знаки.

Новинки teXet сохраняют материал в виде фрагментов длительностью 1, 2, 5, 10, 15 или 20 минут. Для того чтобы ненужные данные не требовалось удалять вручную, реализован алгоритм записи в цикл без потери секунд.

Среди удобных функций, позволяющих полностью автоматизировать работу устройств – включение/отключение по подаче питания или датчику движения, режим сна для дисплея по заданному промежутку времени. Также на видео возможна фиксация штампа времени/даты/госномера автомобиля.

Практически всю тыльную сторону DVR-546FHD и DVR-547FHD занимает дисплей с диагональю 2,7 дюйма. Большой экран позволяет оперативно просматривать отснятый материал, корректировать настройки и угол обзора.

Два новых регистратора имеют равные технические возможности, основное отличие моделей – это дизайн.

Исходя из личных предпочтений, пользователь может остановить свой выбор на DVR-546FHD, в оформлении которого преобладает матовый пластик, или DVR-547FHD в преимущественно глянцевом корпусе. В комплектацию новинок включена фирменная система крепления "Easy-Touch".

Современные характеристики и компоненты, возможность снимать видео высокого разрешения указывают на принадлежность teXet DVR-546FHD и DVR-547FHD к Hi-End классу, при этом стоимость новинок одна из самых доступных в сегменте.

**Рекомендованная розничная цена teXet DVR-546FHD и DVR-547FHD составляет 3499 рублей.**

**Технические характеристики моделей:**

* Процессор Novatek 96650
* Запись видео: 1920х 1080 при 30 к/с; 1280х720 при 30 к/с, MPEG-4/AVC H.264 сжатие видео
* Цифровой стабилизатор изображения, шумоподавитель
* Видео выход HDMI/AV, форматы NTSC/PAL
* Матрица 3.0 Мп, 1/3” физ. размер, высокая светочувствительность
* Фотосъемка JPEG 2048x1536
* Объектив 120°, широкоугольный, F/2.5, фокусное расстояние 3,4 мм
* Дисплей 2,7”, TFT LCD
* Поддержка внешних карт памяти microSD, microSDHC до 32 ГБ
* Датчик движения
* Циклическая запись, 1, 2, 5, 10, 15, 20 мин. фрагменты, беспрерывная, без потерянных секунд
* Штамп времени/даты/госномера на видеофайле, возможность отключения
* Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания
* Функция автоматического отключения дисплея по заданному промежутку времени
* Встроенный Li-pol аккумулятор 130 мАч
* Физические размеры:

DVR-546FHD – 86x46x19 мм, вес – 64 г

DVR-547FHD – 87x51x16 мм, вес – 69 г

* Комплектность: руководство по эксплуатации, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, универсальное крепление "Easy-Touch", гарантийный талон

**Информация о компании**

**Торговая марка teXet принадлежит компании «Электронные системы «Алкотел»,** которая имеет 26-летний опыт производственно-внедренческой деятельности. Сегодня продуктовый портфель teXet представлен одиннадцатью направлениями: электронные книги, планшетные компьютеры, GPS-навигаторы, видеорегистраторы, смартфоны, мобильные телефоны, MP3-плееры, проводные и радиотелефоны DECT, цифровые фоторамки и аксессуары. По итогам 2012 года teXet входит в тройку лидеров по товарным категориям: электронные книги (доля рынка РФ в 20%), видеорегистраторы (14%), МР3-плееры (24%), цифровые фоторамки (13%). Торговая марка широко представлена в федеральных сетях: Евросеть, Связной, М.Видео, сеть Цифровых супермаркетов DNS, Эльдорадо, Техносила. В 2012 году состоялся запуск проекта по созданию собственной монобрендовой сети, открыты первые фирменные магазины teXet в Санкт-Петербурге. Больше информации на сайте [www.texet.ru](http://www.texet.ru)

**Контактная информация**

Адрес компании: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 52.

+7(812) 320-00-60, +7(812) 320-60-06, доб. 147

Контактное лицо: Ольга Чухонцева, менеджер по PR

e-mail: [choa@texet.ru](mailto:choa@texet.ru), [www.texet.ru](http://www.texet.ru)